Tab.1. Wielkość emisji substancji szkodliwych do atmosfery (49 inwestycji) oraz uzyskany efekt ekologiczny.

	Rodzaj źródła ciepła
	Rodzaj substancji

	
	CO2
	CO
	Pył
	SO2
	Nox

	
	[kg/rok]

	dane dla stanu przed wymianą źródła ciepła

	węgiel
	416565
	17152,2
	430,2
	2352,15
	342,9

	gaz
	14034
	8,28
	0,03
	0,21
	6,09

	pelet
	1287
	36,08
	0,28
	3,9
	3,77

	suma
	431886
	17196,56
	430,51
	2356,26
	352,76

	dane dla stanu po wymianie źródła ciepła - razem z "emisją wysoką"

	gaz
	91450
	54
	0,25
	1,5
	39,5

	pompa ciepła i ogrzewanie elektr.
	55542
	2286,96
	57,36
	313,62
	45,72

	suma
	146992
	2340,96
	57,61
	315,12
	85,22

	dane dla stanu po wymianie źródła ciepła - bez "emisji wysokiej"

	gaz
	91450
	54
	0,25
	1,5
	39,5

	suma
	91450
	54
	0,25
	1,5
	39,5

	redukcja emisji (w stosunku do stanu przed wymianą) w [%]

	przed wymianą - stan bazowy
	100
	100
	100
	100
	100

	po wymianie  (z "emisją wysoką")
	66,0
	86,4
	86,6
	86,6
	75,8

	po wymianie (bez "emisji wysokiej")
	78,8
	99,7
	99,9
	99,9
	88,8



Źródło: Opracowanie własne Wydział u Ochrony Środowiska


Z powyższej tabeli wynika, że dzięki  wymianie nieefektywnych źródeł ciepła, a w przypadku nowych inwestycji uniknięcia zakupu pieców węglowych, uzyskano wyraźny efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji niskiej (lokalnej) w ilości od prawie 80% w przypadku  gazu cieplarnianego CO2 oraz 90 – 100% obniżeniem jeśli chodzi o pyły, związki siarki i azotu oraz tlenek węgla. 
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